붙 임 1		유수지 관리실태 조사표

시설명	내이배수장	관리주체	밀양시청
위치	내이동 1408-4	관리부서	재난관리과, 최성열 (055-359-5534)
설치년도	1981.11	관리인원	상근 1명
유역면적	139.1㎢	시설처리능력	288㎥/분
유수지면적	556.072㎡	유수지용량	4,000㎥
유역하수 배제방식	분류식	유수지 담수현황	상시 담수
활용빈도	연 평균 15~20 회	계획빈도	50년
유수지 유입/배출량	최근 3년간 실적 '10년: 40,000㎥/40,000㎥, ‘11년:40,000㎥/40,000㎥, ’12년:40,000㎥/40,000㎥
유수지 준설실적 (처리비/예산)	준설실적없음
유수지 수질분석결과	해당없음
하․폐수 유입여부	분류식 하수관거로 인한 하수 유입없음
관리실태	퇴적물 없음, 악취없음
비점오염 저감사업추진에 대한 의견	해당없음
유수지 이용실태	해당없음
기타의견	해당없음

위치도 및 현장 사진	유수지 위치도(위성사진)-네이버 지도
	유수지 전경 사진

현장 사진	유입부
	유출부

붙 임 1		유수지 관리실태 조사표

시설명	삼문1배수장	관리주체	밀양시청
위치	삼문동 102-25	관리부서	재난관리과, 최성열 (055-359-5534)
설치년도	1981.11	관리인원	상근 1명/ 비상근 0명
유역면적	58.3㎢	시설처리능력	120㎥/분
유수지면적	140㎡	유수지용량	400㎥
유역하수 배제방식	분류식	유수지 담수현황	상시 담수
활용빈도	연 평균 15~20 회	계획빈도	50년
유수지 유입/배출량	최근 3년간 실적 '10년: 4,000㎥/4,000㎥, ‘11년:4,000㎥/4,000㎥, ’12년:4,000㎥/4,000㎥
유수지 준설실적 (처리비/예산)	준설실적없음
유수지 수질분석결과	해당없음
하․폐수 유입여부	분류식 하수관거로 인한 하수 유입없음
관리실태	퇴적물 없음, 악취없음
비점오염 저감사업추진에 대한 의견	해당없음
유수지 이용실태	해당없음
기타의견	해당없음

위치도 및 현장 사진	유수지 위치도(위성사진)-네이버 지도
	유수지 전경 사진

현장 사진	유입부
	유출부

붙 임 1		유수지 관리실태 조사표

시설명	삼문2배수장	관리주체	밀양시청
위치	삼문동 702-6	관리부서	재난관리과, 최성열 (055-359-5534)
설치년도	1989.5	관리인원	상근 1명/ 비상근 0명
유역면적	93.6㎢	시설처리능력	238㎥/분
유수지면적	368㎡	유수지용량	1,000㎥
유역하수 배제방식	분류식	유수지 담수현황	상시 담수
활용빈도	연 평균 15~20 회	계획빈도	50년
유수지 유입/배출량	최근 3년간 실적 '10년: 10,000㎥/10,000㎥, ‘11년:10,000㎥/10,000㎥, ’12년:10,000㎥/10,000㎥
유수지 준설실적 (처리비/예산)	준설실적없음
유수지 수질분석결과	해당없음
하․폐수 유입여부	분류식 하수관거로 인한 하수 유입없음
관리실태	퇴적물 없음, 악취없음
비점오염 저감사업추진에 대한 의견	해당없음
유수지 이용실태	해당없음
기타의견	해당없음

위치도 및 현장 사진	유수지 위치도(위성사진)-네이버 지도
	유수지 전경 사진

현장 사진	유입부
	유출부

붙 임 1		유수지 관리실태 조사표

시설명	가곡1배수장	관리주체	밀양시청
위치	가곡동 765-2	관리부서	재난관리과, 최성열 (055-359-5534)
설치년도	1981.11	관리인원	상근 1명/ 비상근 0명
유역면적	50.13㎢	시설처리능력	120㎥/분
유수지면적	2,092㎡	유수지용량	600㎥
유역하수 배제방식	분류식	유수지 담수현황	상시 담수
활용빈도	연 평균 15~20 회	계획빈도	50년
유수지 유입/배출량	최근 3년간 실적 '10년: 6,000㎥/6,000㎥, ‘11년:6,000㎥/6,000㎥, ’12년:6,000㎥/6,000㎥
유수지 준설실적 (처리비/예산)	준설실적없음
유수지 수질분석결과	해당없음
하․폐수 유입여부	분류식 하수관거로 인한 하수 유입없음
관리실태	퇴적물 없음, 악취없음
비점오염 저감사업추진에 대한 의견	해당없음
유수지 이용실태	해당없음
기타의견	해당없음

위치도 및 현장 사진	유수지 위치도(위성사진)-네이버 지도
	유수지 전경 사진

현장 사진	유입부
	유출부

붙 임 1		유수지 관리실태 조사표

시설명	가곡2배수장	관리주체	밀양시청
위치	가곡동 448-6	관리부서	재난관리과, 최성열 (055-359-5534)
설치년도	1989.5	관리인원	상근 1명/ 비상근 0명
유역면적	35.7㎢	시설처리능력	150㎥/분
유수지면적	1,474㎡	유수지용량	1,110㎥
유역하수 배제방식	분류식	유수지 담수현황	상시 담수
활용빈도	연 평균 15~20 회	계획빈도	50년
유수지 유입/배출량	최근 3년간 실적 '10년: 10,000㎥/10,000㎥, ‘11년:10,000㎥/10,000㎥, ’12년:10,000㎥/10,000㎥
유수지 준설실적 (처리비/예산)	준설실적없음
유수지 수질분석결과	해당없음
하․폐수 유입여부	분류식 하수관거로 인한 하수 유입없음
관리실태	퇴적물 없음, 악취없음
비점오염 저감사업추진에 대한 의견	해당없음
유수지 이용실태	해당없음
기타의견	해당없음

위치도 및 현장 사진	유수지 위치도(위성사진)-네이버 지도
	유수지 전경 사진

현장 사진	유입부
	유출부