□ 재해 예ㆍ경보시설 현황: 8종 415대 (서버 및 위성전화기 제외)

시 설 명		시 설 현 황		비 고 (서버 등)
		시 설 개 수	설 치 장 소
자동우량경보시설 (3지구 24국)		얼음골지구 (8개소)	통제국1(산내면사무소), 중계국1(구름다리), 우량경보국1(구만산) 우량국2(오천평, 석남터널), 경보국3(백연사, 호박소, 구름다리)	24국 (23국+ 시청감시국) 감시1, 통제2, 중계1, 우량4, 경보12, 우량경보3, 수위1 시스템서버 1식 (시청)
		표충사지구 (12개소)	통제국1(단장면사무소), 우량국2(사자평, 내원암), 우량경보1(정승골) 경보국9(매표소, 담소원, 시전교, 동화, 야영장, 단장숲, 아불교, 범도교),
		상동지구 (3개소)	우량경보국1(양지마을) 경보국1(기회유원지), 수위국1(상동교)
강수량계		3개소	부북면, 산외면, 상남면	2018년까지 AWS로 전면교체
자동기상관측시스템 (AWS)		10개소	시청, 삼랑진읍·단장면·산내면·무안면·하남읍·청도면·초동면사무소, 상동양지마을회관, 임천출장소	관측프로그램 1식(시청)
재해문자전광판		8개소	상동교, 기회교차로, 기회유원지, 얼음골, 표충사, 밀양교, 신법삼거리, 신촌오거리(영상)	전송프로그램 1식(시청)
재난 CCTV		16개	수산교, 옥산교, 검세배수장2대, 신흥배수장2대, 무안동부배수장2대, 무안서부배수장2대, 금시당유원지, 사연교, 뒷기미도로, 포평교, 내이강변주차장, 무안우수저류시설	중앙연계서버1식(시청)
DMB재난경보방송 시스템		9개소	부북면, 상동면, 산외면, 산내면, 단장면, 무안면, 초동면, 청도면, 임천출장소	전송서버 1식 (시청)
자동음성 통보 시스템	자동음성 통보시설	340개소 (1식기준 325대)	밀양시 전지역(단말번호 325개)	재난마을방송
	전송 프로그램	1식	전송프로그램 1개소(PEM-NDP) 휴대폰전송 D/B(2887명)구축	크로샷서버 1식(외부)
수위관측시스템		5개소	검안교,금곡교, 밀산교, 제1수중보, 제2수중보	영상수위계 5개소 및 시스템서버 1식 (시청)
재해위성전화기		9대	시청상황실(3), 공보전산담당관실(3), 산내면사무소(1), 단장면사무소(1), 삼랑진읍사무소(1)	통신재난시 사용